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[bookmark: _Toc18526]前    言
本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
本标准首次制定。
本标准不涉及专利问题，如后期制定与修改过程中涉及专利问题，应参照GB/T 20003.1的相关标准制定
本标准由中国地理学会提出并归口。
本标准起草单位：中国科学院地理科学与资源研究所，磐石市农业农村局，吉林省绿舍村谷物种植有限公司。
本标准起草人：宋献方、杨丽虎、王泽晖、石敬臣、任建行、姚东绪、魏梦凡、管俊、杨锡财、徐有春、王远洋
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[bookmark: _Toc28648]引    言
磐石市位于长白山脉向松嫩平原过渡地带，区域黑土地资源较为丰富，水库、塘坝、河流、湿地和水田相互交织，形成了具有地域特色的“稻田—塘坝—湿地”复合农业生境。水库和塘坝在水稻灌溉、水资源调蓄、生物栖息和农业景观维持等方面发挥重要作用，永久基本农田既承担粮食生产功能，也具有黑土地保护、水源涵养、生物多样性维持和农业文化传承等综合价值。
磐石千塘稻的地域品质不仅取决于水稻品种和生产技术，还与区域气候、黑土地、水系塘坝和长期形成的农业生产方式密切相关。制定本文件旨在明确磐石千塘稻永久基本农田案例的保护范围、生境条件、生产管理和产品质量要求，为复合农业生境保护、稻米品质稳定和案例可持续发展提供标准化依据。







[bookmark: _Toc7655]地标生境 吉林磐石千塘稻永久基本农田案例
[bookmark: _Toc27076]范围
本文件规定了磐石千塘稻永久基本农田案例的保护范围、生境条件、生境保护要求、水稻生产、收获与稻谷处理、大米加工和质量要求、检验方法、检验规则以及标志、标签、包装、运输和贮存。
本文件适用于磐石千塘稻永久基本农田案例的生境保护与可持续管理，以及保护范围内水稻的生产、加工和产品质量评价。
[bookmark: _Toc31122]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 3095环境空气质量标准
GB 3838 地表水环境质量标准
GB 5009.3 食品安全国家标准食品中水分的测定
GB/T 22294粮油检验大米胶稠度的测定
GB/T 35881 粮油检验稻谷黄粒米含量测定图像分析法
GB/T 5492粮油检验粮食、油料的色泽、气味、口味鉴定
GB/T 5502 粮油检验大米加工精度检验
GB/T 5503粮油检验碎米检验法
GB/T 1354 大米
GB/T 15683 大米直链淀粉含量的测定
GB/T 15790稻瘟病测报调查规范
GB/T 5494 粮油检验粮食、油料的杂质、不完善粒检验
GB 17109 粮食销售包装
GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 4404.1 粮食作物种子 第1部分：禾谷类
GB 5749 生活饮用水卫生标准
NY/T 391绿色食品 产地环境质量
NY/T 393绿色食品 农药使用准则
NY/T 593食用稻品种品质
NY/T 5190无公害食品稻米加工技术规范
[bookmark: _Toc20774]术语和定义
GB 1354界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc942352][bookmark: _Toc942023][bookmark: _Toc1651886][bookmark: _Toc20965]地标生境(Geographical Indications Environment & Sustainability，GIES)
地标生境即“优质地理产品生态环境保护与可持续发展”是中国科学院地理资源所、中国地理学会等联合提出的2021-2030十年行动计划，旨在践行“绿水青山就是金山银山”理念和推动联合国2030可持续发展目标实现。
[bookmark: _Toc9191]千塘稻 Qiantang (Thousands Reservoirs) Rice
在磐石千塘稻永久基本农田生态环境保护与可持续发展案例批准保护的范围内，依托水库、塘坝、河流、湿地和永久基本农田形成的复合农业生境，采用适宜当地生态条件的水稻品种和生产方式种植并加工形成的稻谷和大米产品在吉林磐石市独特的地理、气候和生态环境下种植的稻谷。
[bookmark: _Toc942353][bookmark: _Toc942024][bookmark: _Toc1651887][bookmark: _Toc12564]产地范围
千塘稻产品保护范围限于磐石千塘稻永久基本农田生态环境保护与可持续发展案例批准的范围，见附录A。
[bookmark: _Toc16421]生境条件
[bookmark: _Toc28310]地貌特征
千塘稻产区地处长白山西麓、松辽平原向长白山过渡地带，中部、东北部高，南北低，状似屋脊地势，海拔500~1000米，为辉发河水系、饮马河水系的分水岭；在分水岭的南北两侧，河流顺向斜南北分流。
[bookmark: _Toc4614]日照
水稻生长季节（5月-10月）日照时数为1248h。
[bookmark: _Toc5726]气温
水稻生长季节（5月-10月）的日平均气温 16.8 ℃，昼夜温差11.7 ℃，大于10 ℃的年积温为2700～2850℃，年平均无霜期为125d。
[bookmark: _Toc3208]降水
水稻生长季节（5月-10月）的降水量为629.4mm，年均降水量为728.2mm
[bookmark: _Toc29413]土壤
水稻土土壤pH值4.2~7.7，平均值为5.25；有机质平均含量31.1g/kg；全氮平均含量为1.7g/kg；有效磷平均含量88.7mg/kg；速效钾平均含量为166.8mg/kg。
[bookmark: _Toc11758]水源
本区域水稻灌溉用水主要以地表水为水源，河流包括南部辉发河，北部饮马河两大水系。境内共有大小河流65条，保护范围内水库、塘坝和河流水系分布较为密集，水田灌溉水源主要来自水库、塘坝及河流。。
[bookmark: _Toc6241]水质要求
用于稻田灌溉的河流、水库的水质符合GB 3838 Ⅲ类水标准。
[bookmark: _Toc5264]环境空气
环境空气质量标准（GB 3095）的二级规定。
[bookmark: _Toc736]生境监测
案例区设置产品生境自动观测站，对水稻生长环境进行监测和记录。监测内容宜包括气象、土壤、水质、植被和病虫害等指标，监测数据应及时整理并保存，用于评价千塘稻生境状况及其变化。案例区现有10个产品生境自动观测站，分布于兰家村、宝山红果、黄河、亚吉、磐海、五四、官马、人和、东方红和柳杨等区域。
[bookmark: _Toc3852]水稻生产
[bookmark: _Toc9764]品种选择
应选用经审定、适宜磐石积温和无霜期条件、品质优良、抗倒伏和抗主要病害能力较强的水稻品种。种子质量应符合GB4404.1的有关规定，达到国家一级标准。
[bookmark: _Toc11058]种子处理
户外晒种
3月下旬浸种前在户外阳光下将稻种平铺8~10cm厚，晒2~3天，每天翻动3~4次。
浸种消毒
依据NY/T393绿色食品农药使用准则，选择咯菌腈、多菌灵等高效低毒消毒剂进行消毒， 浸种时必须使水面高出种子15cm，浸种时间随水温而定，一般每天平均水温15℃时浸种6~7天，水温10℃时浸种9~10天(即浸种有效积温宜达到100 ℃·d左右)。
种子催芽
需要清洗的消毒剂要将种子清洗后放入40℃~50℃温水中预热，温热后立即捞出；不需清洗的消毒剂可直接将种子捞出放在保温处催芽，种子堆积厚度不超过50cm，种子中间放温度计，控制温度在28℃~ 30℃左右。发芽时每天要翻动3~4次。催芽时，应将种子放在阴凉处摊开，晾芽6~8小时左右，即可播种。
[bookmark: _Toc1395]苗期管理
苗床地选择
选择环境质量符合NY/T391要求的田地。
育苗土配制
育苗前要对营养土进行结构调整，加入25%~ 30%腐熟的堆肥混拌均匀，然后再加入营养土调制剂。
整地做床
苗床规格：大棚床宽5~6m，棚高1.7~2.0m，长度根据所需面积确定，作床中间设置过道。一般秧本田比为旱育苗1:80~ 120，钵育苗1:100~150。秋做床:秋翻10~15cm，然后碎土、捞平、镇压。如春做床，应于3月底~4月初土壤化冻10~15cm时进行。播种前育苗床应施腐熟优质农肥10~ 15kg/m2，浅翻10~15cm，然后将床土和农肥混拌均匀，耙细整平。
播种育苗
水稻育苗一般在4月上中旬，当日平均温度稳定通过5℃或夜间最低温度稳定通过0℃时适宜播种。
[bookmark: _Toc8482]本田管理
整地
有条件的地方应进行秋翻深翻(砂质土壤不宜深翻)，耕翻深度以15cm左右为宜；水源不足的稻田可采用旋耕法，旋耕深度要达到10~12cm；有机质含量高、水源又不足的地块可免耕。在插秧前进行精细整地，落差维持在2~3cm。
施肥
应根据土壤肥力、目标产量和品种需肥规律开展测土配方施肥，有机肥和氮、磷、钾肥用量按照当地农业技术部门推荐方案执行。如果出穗后水稻长势不好，可喷施叶面肥作补充。禁止施用未经农业部门登记的肥料，禁止施用激素类肥料。
插秧
5月下旬，采用宽窄行移栽，即宽行距与窄行距相间栽插，有利于群体通风透光，减轻水稻纹枯病、稻瘟病等病害的发生。
灌溉
浅水插秧、深水护苗、浅水促蘖、深晒控蘖、深水护胎、间断增粒原则，在保产量、保品质的同时节约用水。
[bookmark: _Toc23215]病虫草害防治
防治原则
坚持“预防为主、综合防治”原则。要严格遵守绿色食品农药使用准则（NY/T393）的有关规定，选用低毒、低残留、安全、高效的农药，并严格执行其用量、安全间隔期等。
病虫害防治
依据T/CQZBJS 04水稻病虫草害绿色防控技术规程的方法针对主要病虫害对象进行防治。
杂草
最好采用人工中耕除草，尽量减少化学型除草剂的使用，也可以在稻田放养鸭子(即稻鸭共养的生态栽培方法)。
[bookmark: _Toc9325]收获
依据籽粒变黄程度确定收获期，当籽粒的90%以上变黄成熟，穗轴有1/3 变黄，基部有很少一部分绿色籽粒存在时为最适收获期。水稻收割后应捆成小捆进行自然晾晒，并经常翻动，以降低稻谷的含水量。
稻谷水分下降到15%时再进行脱粒，可使其含水量保持在低水平。不同品种要分收、分储，禁止在公路、沥青路面及粉尘污染的地方脱粒、晒谷，运输、储藏、加工过程要符合无公害食品稻米加工技术规范（NY/T5190）的规定，以提高稻米加工及食品品质。
[bookmark: _Toc20342]加工生产
[bookmark: _Toc13118]加工
应采用清理、砻谷、碾米、白米分级、色选、包装等加工工艺，并有抛光工艺可选。大米加工用水应符合GB5749的要求。
[bookmark: _Toc8231]加工质量指标
加工质量指标见表1。
表1 加工质量指标
	项目
	指标

	
	特等
	优质一等
	优质二等

	加工精度
	精碾

	黄粒米/%   ≤
	0.04
	0.1
	0.2

	不完善粒/% ≤
	1.0
	1.5
	

	杂质/% ≤
	总量
	0.04
	0.10
	0.20

	
	无机杂质含量
	不应检出
	0.01
	0.02

	碎米/% ≤
	总量
	7.0
	10.0
	13.0

	
	小碎米
	0.1
	0.2
	0.5

	注:精碾为背沟基本无皮或有皮不成线，米胚和粒面皮层去净的占85%以上。


[bookmark: _Toc31706]感官指标
（1）应有千塘稻米特有的清香气味。
（2）米粒应半透明或透明，色泽青白有光泽。
（3）熟制后，饭粒应饱满完整、明亮有光泽，带有米饭特有的米香或清香，滋味清甜，口感润滑、软硬适中有弹性。
[bookmark: _Toc32747]理化指标
理化指标见表2.
表2理化指标
	项目
	指标

	
	特等
	优质一等
	优质二等

	水分/%  ≤
	15.5

	垩白度/%  ≤
	2
	4
	5

	直链淀粉（干基）/%  ≥
	15~20

	胶稠度/mm  ≥
	75
	70
	65


[bookmark: _Toc29421]卫生标准
应符合GB2762、GB2763的有关规定。
[bookmark: _Toc3642]加工企业质量管理
监控生产加工过程
进行检验控制，加工厂应有适应的检验(化验)室和检验设备，检验人员应对稻谷进厂、加工直至成品大米出厂全过程进行监督检查，重点做好稻谷验收、半成品检验应有原始记录，原始记录的格式应规范、填写认真、字迹清楚、各项原始记录按规定保存。
管理制度
加工企业应制定质量方针，各个岗位应有完善的管理制度，即从稻谷购入到成品大米出厂的质量管理制度，对各项制度应保证运行有效。
档案及记录
人员健康、设备、稻谷、成品大米档案，稻谷产地环境和生产技术档案，生产车间的交接班记录，检验室计量器具档案和使用记录，检验报告及记录等都需具备并妥善保存。
检验控制
应进行稻谷、成品大米加工质量的检验，对成品大米卫生指标的检验应由省级以上认可的检验机构承担。
制度实施
检查加工企业应定期评审管理制度实施情况，对生产车间每月进行一次制度实施检查，对成品库每月进行一次制度实施检查，在原粮购入旺季每周进行一次稻谷购入制度检查，以上的检查应有记录并存档。
[bookmark: _Toc18821]检验方法
加工精度
按GB/T5502执行。
黄粒米
按GB/T 35881 执行。
杂质、不完善粒
按GB/T5494执行。
碎米
按GB/T5503执行。
感官要求
按GB/T5492执行。
水分
按GB5009.3执行。
垩白度
按GB/T1354执行。
直链淀粉
按GB/T15683执行。
胶稠度
按GB/T22294执行。
[bookmark: _Toc29056]包装及标识
包装及标识都要符合国家标准：粮食销售包装（GB17109）的有关规定。加工后的成品米需降温在7℃~30℃区间内方可包装；包装大米的器具应专用、不得污染，应坚固、清洁、干燥、无任何昆虫传播、真菌污染及不良气味；打包间的落地米不得直接包装出厂；包装容器封口严密，不得破损、泄漏；出厂产品应附有厂检验部门签发的合格证，合格证应使用无毒材质制成。优质精制米、营养配制米采用1kg、1.5kg的纸袋、纸盒等普通超小型包装，有利于大米保鲜。
[bookmark: _Toc10156]运输和贮存
运输工具、车辆必须清洁、卫生、干燥，无其他污染物。在运输过程中必须遮盖，防雨、防雪、防晒，严禁与有毒有害和有异味的物品混运。
贮存稻谷和成品大米贮存库房应清洁，干燥、通风、无鼠虫害。严禁与有毒、有害、有腐蚀性、易发霉、发潮、有异味的物品同仓库存放。成品大米堆放必须有垫板，离地10cm以上，离墙20cm以上，应在避光、常温、干燥和有防潮设施处贮存，不得露天堆放。
[bookmark: _Toc1982]销售
[bookmark: _Toc30971] 授权资质管理‌
为确保“千塘稻”的市场公信力与品牌价值，需严格遵循相关机构的授权要求，并建立完整的资质管理体系。
[bookmark: _Toc25948]品牌授权
由磐石市农业农村局对申请企业的“千塘稻”种植、加工、仓储等环节进行审核，符合千塘稻的标准后颁发授权证书。
[bookmark: _Toc17055]包装备案‌
企业就“千塘稻”的包装、展示文字内容（logo、二维码等）需要向中国地理学会申请进行备案，确保其符合地理标志产品的视觉识别标准。借助中国地理学会的权威性，增强产品的科学可信度，突出其产地特色与生态价值。
[bookmark: _Toc23444]产品溯源
产品包装上需具备“千塘稻”生境保护与可持续发展案例、生境实时监测二维码以及溯源二维码（包含种植、加工、检测等全流程信息），同时必须标识优质地理产品“千塘稻”中国科技资源注册号（CSTR）、国际数字化注册号（DOI）及世界数据中心编号，以便于消费者进行产品溯源和识别真伪。
[bookmark: _Toc30372]管理
[bookmark: _Toc19223]管理体系
构建多层级、专业化的工作团队，明确权责边界与协作机制，确保磐石千塘稻从生产到销售的全链条管理责任到人。领导小组统筹行政资源与政策支持，技术团队提供科学支撑与执行保障，形成“政府引导+专家指导+属地落实”的协同体系，解决跨部门协作低效、技术标准执行偏差等问题，为标准化建设提供组织保障。
领导小组
由磐石市政府主导，磐石农业农村局牵头，自然资源局、市场监督管理局、属地乡镇政府负责人紧密配合。
组长
市长/主管副市长，分管农业农村及市场监督管理局；职责：统筹全市资源调配，协调跨部门政策制定。
副组长
农业农村局局长/主管副局长；职责：制定技术标准体系，监督生产全流程合规性，管理专项经费千塘稻种植和授权工作 
副组长
市市场监管局局长/分管副局长；职责：产品抽检、商标使用监管，处理消费者投诉 
成员单位
企业主体：负责人；职责：千塘稻种植、加工、销售
属地乡镇政府：各乡镇镇长；职责：组织农户签约，落实属地生产管理责任
[bookmark: _Toc5766]技术团队
由千塘稻案例负责人、土壤改良专家、品种选育专家、植物保护专家、农业气象专家、智慧农业专家、品牌建设顾问等各行业专家组成。
首席专家
千塘稻优质地理产品案例首席，中国地理学会/中国科学院地理科学与资源研究所研究员，博士生导师；职责：制定核心技术路线，对接国家科研项目、政策方针  
生产指导组
职责：分片包干指导农户（每名技术员负责2000亩）；
技能要求：了解矢量地块空间分布，掌握GIS地块管理系统  
加工技术组
职责：熟悉农产品的储存、包装、加工等一系列环节
资质要求：食品工程师（中级以上职称）  
质量监控组
职责：实验室检测（农残、重金属、营养成分）  
设备配置：液相色谱仪
[bookmark: _Toc27859]种植备案
年度种植计划报备
企业每年3月1日前需提交种植面积、品种分布、地块位置等数据至农业农村局进行备案，数据需与数字化空间图匹配，偏差率≤1%。
数据审核与备案公示
监管部门通过GIS系统核实地块边界与种植信息，审核通过后颁发电子备案证书，并在溯源平台公示产区地图及企业资质。
加工备案
具有资质的企业需要向磐石市市场监督管理局提交营业执照、卫生许可证、质量管理手册等相关文件进行备案，方可对“千塘稻”进行加工生产。
违规退出机制
对未按照“千塘稻”加工标准的、超范围种植的、使用非标投入品的企业，取消授权资格并摘牌，相关信息纳入信用黑名单，公示期≥2年。
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[bookmark: _Toc18259]附录 A
[bookmark: _Toc18954]（规范性附录）
地标生境 磐石千塘稻永久基本农田案例保护范围见图A.1。

[image: ]
图A.1 地标生境 磐石千塘稻永久基本农田案例保护范围
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